control CNQX 0 10 20 30 40 50 mEPSC amplitude (pA)