<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FTSH-120-10-L-D-K">
</package>
<package name="HDM26H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5787394-2">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FTSH-120-10-L-D-K_SMD">
</package>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2_FLIP">
</package>
<package name="SJ-3523-SMT">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FPIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD3">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="78XX">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="317">
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="337">
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="VO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JP3E">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KS-S3">
<pin name="TIP" direction="pas"/>
<pin name="RING" direction="pas"/>
<pin name="EARTH" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FTSH-120-01-L-D-K">
<gates>
<gate name="1" symbol="FPIN"/>
<gate name="2" symbol="FPIN"/>
<gate name="3" symbol="FPIN"/>
<gate name="4" symbol="FPIN"/>
<gate name="5" symbol="FPIN"/>
<gate name="6" symbol="FPIN"/>
<gate name="7" symbol="FPIN"/>
<gate name="8" symbol="FPIN"/>
<gate name="9" symbol="FPIN"/>
<gate name="10" symbol="FPIN"/>
<gate name="11" symbol="FPIN"/>
<gate name="12" symbol="FPIN"/>
<gate name="13" symbol="FPIN"/>
<gate name="14" symbol="FPIN"/>
<gate name="15" symbol="FPIN"/>
<gate name="16" symbol="FPIN"/>
<gate name="17" symbol="FPIN"/>
<gate name="18" symbol="FPIN"/>
<gate name="19" symbol="FPIN"/>
<gate name="20" symbol="FPIN"/>
<gate name="21" symbol="FPIN"/>
<gate name="22" symbol="FPIN"/>
<gate name="23" symbol="FPIN"/>
<gate name="24" symbol="FPIN"/>
<gate name="25" symbol="FPIN"/>
<gate name="26" symbol="FPIN"/>
<gate name="27" symbol="FPIN"/>
<gate name="28" symbol="FPIN"/>
<gate name="29" symbol="FPIN"/>
<gate name="30" symbol="FPIN"/>
<gate name="31" symbol="FPIN"/>
<gate name="32" symbol="FPIN"/>
<gate name="GND" symbol="FPIN"/>
<gate name="R" symbol="FPIN"/>
<gate name="V+1" symbol="FPIN"/>
<gate name="V+2" symbol="FPIN"/>
<gate name="V-1" symbol="FPIN"/>
<gate name="V-2" symbol="FPIN"/>
<gate name="NC1" symbol="FPIN"/>
<gate name="NC2" symbol="FPIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FTSH-120-10-L-D-K">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="27" pin="1" pad="27"/>
<connect gate="28" pin="1" pad="28"/>
<connect gate="29" pin="1" pad="29"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="30" pin="1" pad="30"/>
<connect gate="31" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="32" pin="1" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="9" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="GND" pin="1" pad="R"/>
<connect gate="NC1" pin="1" pad="NC1"/>
<connect gate="NC2" pin="1" pad="NC2"/>
<connect gate="R" pin="1" pad="GND"/>
<connect gate="V+1" pin="1" pad="V+1"/>
<connect gate="V+2" pin="1" pad="V+2"/>
<connect gate="V-1" pin="1" pad="V-1"/>
<connect gate="V-2" pin="1" pad="V-2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="FTSH-120-10-L-D-K_SMD">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="27" pin="1" pad="27"/>
<connect gate="28" pin="1" pad="28"/>
<connect gate="29" pin="1" pad="29"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="30" pin="1" pad="30"/>
<connect gate="31" pin="1" pad="31"/>
<connect gate="32" pin="1" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="9" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="GND" pin="1" pad="34"/>
<connect gate="NC1" pin="1" pad="39"/>
<connect gate="NC2" pin="1" pad="40"/>
<connect gate="R" pin="1" pad="33"/>
<connect gate="V+1" pin="1" pad="35"/>
<connect gate="V+2" pin="1" pad="36"/>
<connect gate="V-1" pin="1" pad="37"/>
<connect gate="V-2" pin="1" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5787394-2">
<gates>
<gate name="1" symbol="FPIN"/>
<gate name="2" symbol="FPIN"/>
<gate name="3" symbol="FPIN"/>
<gate name="4" symbol="FPIN"/>
<gate name="5" symbol="FPIN"/>
<gate name="6" symbol="FPIN"/>
<gate name="7" symbol="FPIN"/>
<gate name="8" symbol="FPIN"/>
<gate name="9" symbol="FPIN"/>
<gate name="10" symbol="FPIN"/>
<gate name="11" symbol="FPIN"/>
<gate name="12" symbol="FPIN"/>
<gate name="13" symbol="FPIN"/>
<gate name="14" symbol="FPIN"/>
<gate name="15" symbol="FPIN"/>
<gate name="16" symbol="FPIN"/>
<gate name="17" symbol="FPIN"/>
<gate name="18" symbol="FPIN"/>
<gate name="19" symbol="FPIN"/>
<gate name="20" symbol="FPIN"/>
<gate name="21" symbol="FPIN"/>
<gate name="22" symbol="FPIN"/>
<gate name="23" symbol="FPIN"/>
<gate name="24" symbol="FPIN"/>
<gate name="25" symbol="FPIN"/>
<gate name="26" symbol="FPIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="5787394-2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="15" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="16" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="17" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="18" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="19" pin="1" pad="19"/>
<connect gate="2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="20" pin="1" pad="20"/>
<connect gate="21" pin="1" pad="21"/>
<connect gate="22" pin="1" pad="22"/>
<connect gate="23" pin="1" pad="23"/>
<connect gate="24" pin="1" pad="24"/>
<connect gate="25" pin="1" pad="25"/>
<connect gate="26" pin="1" pad="26"/>
<connect gate="3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X3" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X03">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB" package="1X03-CLEANBIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="78XXL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="78XX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="78XXL">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="IN"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="*317" prefix="IC">
<description>Positive &lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A1" symbol="317"/>
</gates>
<devices>
<device name="LZ" package="TO92">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="LM"/>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="TO220H">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="EMP" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="*337" prefix="IC">
<description>Negative &lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A1" symbol="337"/>
</gates>
<devices>
<device name="LZ" package="TO92">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="3"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="LM"/>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="TO220H">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="2"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IMP" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="A1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="A1" pin="VI" pad="4"/>
<connect gate="A1" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JP2E" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="JP3E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JP2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SJ-3523" prefix="X">
<description>3.5 Stereo audio jack (SMT)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KS-S3"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMT" package="SJ-3523-SMT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EARTH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RING" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TIP" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
